Poznań, 25 stycznia 2018 roku



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI**

**W POZNANIU**

ZZP- 2380-3/2018

**Wykonawcy ubiegający się o**

**udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ**

*dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu*

Zamawiający informuje[[1]](#footnote-1), że do niniejszego postępowania złożono zapytania dot. treści SIWZ. Treści zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczone zostały poniżej.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej z października 2016 r., na które powołuje się udostępniona dokumentacja geotechniczna z listopada 2017 r.

**Odpowiedź**

Zamawiający publikuje dokumentację geotechniczną z października 2016 r. (zał. pliki pod nazwami: legenda do przekroju 2016 r., mapa dokumentacyjna 2016 r., objaśnienia symboli i znaków 2016 r., przekroje geotechniczne 2016 r., tekst opinii z października 2016 r.).

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że grunty rodzime, a także nasypy niekontrolowane nie są materiałami skażonymi i niebezpiecznymi. Materiał taki bowiem podlega szczególnym warunkom utylizacji i kosztom, które po wykonaniu przez Inwestora badań w tym kierunku można by było ocenić. W przekazanej dokumentacji brak takowych informacji.

**Odpowiedź**

W trakcie oględzin terenu i wykonywania badań geotechnicznych nie zachodziły jakiekolwiek przesłanki do zlecania szczegółowych badań gruntu pod kątem obecności materiałów skażonych i niebezpiecznych. Wcześniejszy sposób użytkowania terenu również wykluczał jakiekolwiek jego skażenie, czy zanieczyszczenie materiałami niebezpiecznymi.

**Pytanie nr 3**

Czy w razie stwierdzenia podczas prac ziemnych materiałów niebezpiecznych lub skażonych w wykopach obiektowych i drogowych Inwestor pokryje koszt ich utylizacji poza ceną ryczałtową dotyczącego głównego zamówienia, czyli w ramach robót dodatkowych? Prosimy o jasną odpowiedź.

**Odpowiedź**

Inwestor nie przewiduje konieczności utylizacji materiałów skażonych i niebezpiecznych, zatem nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Ryzyko wystąpienia takiej okoliczności jest bardzo nikłe i potencjalny Wykonawca robót powinien to uwzględnić.

**Pytanie nr 4**

Jak często otwierane będą szlabany w ciągu dnia? Prosimy o podanie ilości cykli na dzień. Jest to niezbędne do wyceny szlabanów na żądany okres gwarancyjny i zapewnienie bezawaryjnej pracy.

**Odpowiedź**

Szlabany powinny być przewidziane na 300 cykli otwarć w ciągu doby.

**Pytanie nr 5**

Czy szlabany będą otwierane tylko z pom. 0.40 pom. obsługi interesantów za pomocą przycisku i za pomocą czytnika zbliżeniowego MIFARE? Prosimy tylko o potwierdzenie założeń z rys. T-06.

**Odpowiedź**

Szlabany będą otwierane przyciskiem z pom.0.41 – (dyżurka) oraz za pomocą czytników zbliżeniowych.

**Pytanie nr 6**

Czy wycenić również akcesoria zabezpieczające dla szlabanów (lampa, fotokomórki)? Prosimy o jasną odpowiedź.

**Odpowiedź**

Akcesoria zabezpieczające stanowią integralną część szlabanu lub alternatywę zależną od przyjętego przez Wykonawcę typu i powinny być uwzględnione w wycenie szlabanu, a nie wyodrębniane.

**Pytanie nr 7**

Proszę o potwierdzenie, że w detalu dotyczącym żaluzji na dachu D-07 ilość blachy 5x450 podana w zestawieniu stali na rysunku dotyczy zarówno obudowy urządzeń na dachu budynku administracyjnego, jak i budynku strzelnicy. Zastanawia nas, że pozycja nr 1 w tabeli ma długość 81,51mb, a pozycja nr 4 = 139,15mb.

**Odpowiedź**

Długość, a zarazem powierzchnia obudowy urządzeń na dachu budynku strzelnicy jest większa niż na dachu budynku administracyjnego, zatem dane liczbowe podane w tabeli są prawidłowe.

**Pytanie nr 8**

W opisie budynku administracyjnego podano, że parapety wewnętrzne mają być wykonane z postformingu – które okna mają mieć parapety? Wg nas wszystkie okna schodzą do posadzki i nie wymagają parapetów. Podobnie jest w budynku strzelnicy.

**Odpowiedź**

Przy oknach do ziemi nie robimy parapetów. Część okien jest usytuowana powyżej posadzki i tam parapety mają być (np. na kondygnacji III wszystkie okna mają parapet na wysokości 90 cm).

**Pytanie nr 9**

Proszę o przekazanie specyfikacji żaluzji stalowej opisanej na rzucie parteru budynku administracyjnego w osiach 1-2/F-G.

**Odpowiedź**

Żaluzja w oknie wewn. pom. 0.45 wykonana ma być jako roleta antywłamaniowa, otwierana automatycznie (siłownikiem), od wewnątrz pomieszczenia 0.45,

-skrzynia rolety ma być o przekroju kwadratowym, aluminiowa lub stalowa,

-pancerze – profile maja być stalowe lub aluminiowe połączone w jedną całość,

-prowadnice mają być ze szczotkami,

-kolor skrzynki, prowadnic i pancerza RAL 9006 – naturalny aluminium, lub w przypadku malowania

proszkowego RAL 7047.

**Pytanie nr 10**

Czy okna wewnętrzne np. Ow1 mają mieć parapety? Jeśli tak proszę o specyfikację parapetów.

**Odpowiedź**

Okna wewnętrzne mają mieć parapety takie same, jak okna zewnętrzne, lecz dwustronne. Specyfikacja analogiczna jak dla parapetów w oknach zewnętrznych.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o udostępnienie odpowiedzi z dnia 17.01.2018r. w wersji edytowalnej.

Prośba nasza jest podyktowana koniecznością przygotowania oświadczeń o których mowa w odpowiedziach.

**Odpowiedź**

Formularz ofertowy po zmianach jest opublikowany w wersji edytowalnej, poniżej tekstu odpowiedzi z dnia 17.01.2018 r., natomiast pozostałe wzory oświadczeń dostępne są w „zał. nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej”, zaraz po nieaktualnym już formularzu ofertowym.

Wyk. w egz. poj.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

1. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1759 ze zm.) [↑](#footnote-ref-1)