Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

1. **Wykaz łączy dzierżawionych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | TYP ŁĄCZA | RELACJA |
| 1 | 2 Mbit/s | Komenda Wojewódzka Policji Poznań 60-844 ul. Kochanowskiego 2a - Lusowo 62-080 ul. Nowa 35. |
| 2 | 2 Mbit/s | Komenda Wojewódzka Policji Poznań 60-844 ul. Kochanowskiego 2a - Poznań 61-361 ul. Starołęcka 2/4 |
|  | LEGENDA:  X Mbit/s | ŁĄCZE CYFROWE |

1. **Dodatkowe wymagania zamawiającego**
2. Łącza muszą być zakończone stykami G.703/G.704/G.705 120 Ω RJ-45
3. Parametry jakościowe łączy muszą być zgodne z ITU-T M2100, M2101 oraz G.821 i G.826
4. Dopuszczalna fluktuacja fazy i przepływności łączy zgodne z ITU-T G.823 i G.921
5. Urządzenia mają mieć możliwość podłączenia do sieci zasilającej 230 V
6. Parametry techniczne łączy muszą spełniać niżej wymienione normy:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Numernormy |
| 1 | PN-ETSI EN 300 288 V1.2.1:2002U |
| 2 | PN-ETSI EN 300 289 V1.2.1:2002U |
| 3 | PN-ETSI EN 300 418 V1.2.1:2002U |
| 4 | PN-ETSI EN 300 419 V1.2.1:2002U |